<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="12.3" x2="26.9" y2="12.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.9" y1="12.3" x2="26.9" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.9" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="12.3" width="0" layer="20"/>
<text>&gt;drawing_name</text>
<text>17,5 x 34mm</text>
<text>Vcc</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCK</text>
<text>RESET</text>
<text>PB3</text>
<text>PB4</text>
<text>GND</text>
<text>top</text>
<text>1</text>
<text>Wels</text>
<text>Vibrator</text>
<text>Wels</text>
<text>Vibrator</text>
<text>bottom</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="8S2">
<description>&lt;b&gt;8S2&lt;/b&gt; 8-lead, 0.208 Body&lt;p&gt;
Plastic Small Outline Package (EIAJ)&lt;br&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 3216 chip</description>
</package>
<package name="PANASONIC_C">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package C&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="L3225M">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
molded</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-neu-to92">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="MELF-MLL41">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Package DO-213AB = http://www.diotec.com/pdf/sm4001.pdf</description>
</package>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MCP1640">
<packages>
<package name="SOT23-6">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor-neu-to92" package="SOT23" value="Reichelt: BCX 70K SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_1206" value="gn">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="MELF-MLL41" value="1n400x">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="MINIMELF" value="1n4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="MCP1640" package="SOT23-6" value="MCP1640">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="Reichelt: SMD 1/4W 1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="Reichelt: SMD 1/4W 560">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="PANASONIC_C" value="10u/35V Reichelt: SMD ELKO 10/35">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="PANASONIC_C" value="10u/35V Reichelt: SMD ELKO 10/35">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="atmel" package="8S2" value="RICHELT: ATTINY 13V-10SU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="L3225M" value="Reichelt: L-1008F 4,7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="RESET">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="0V">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="U_BATT">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
